|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项别号 | 项  别 | 种别号 | 种  别 | 强检形式 |
| 1 | 尺 | （1） | 竹木直尺 | 只作首次强制检定，使用中的竹木直尺，不得有裂纹、弯曲，二端包头必须牢固紧附尺身，刻线应清晰，不符合上述要求的不准使用 |
| （2） | 套管尺 | 周期检定 |
| （3） | 钢卷尺 | 周期检定 |
| （4） | 带锤钢卷尺 | 周期检定 |
| （5） | 铁路轨距尺 | 周期检定 |
| 2 | 面积计 | （6） | 皮革面积计 | 周期检定 |
| 3 | 玻璃液体温度计 | （7） | 玻璃液体温度计 | 周期检定 |
| 4 | 体温计 | （8） | 体温计：玻璃体温计、其他体温计 | 只作首次强制检定。使用中的玻璃体温计，汞柱显像应清楚鲜明，刻线应清晰，汞柱不应中断，不符合上述要求的不准使用。  周期检定 |
| 5 | 石油闪点温度计 | （9） | 石油闪点温度计 | 周期检定 |
| 6 | 谷物水分测定仪 | （10） | 谷物水分测定仪 | 周期检定 |
| 7 | 热量计 | （11） | 热量计 | 周期检定 |
| 8 | 砝码 | （12） | 砝码 | 周期检定 |
| （13） | 链码 | 周期检定 |
| （14） | 增砣 | 周期检定 |
| （15） | 定量砣 | 周期检定 |
| 9 | 天平 | （16） | 天平 | 周期检定 |
| 10 | 秤 | （17） | 杆秤 | 周期检定（流动商贩间断使用的杆秤，在使用时必须在有效期内的合格证） |
| （18） | 戥秤 | 周期检定 |
| （19） | 案秤 | 周期检定 |
| （20） | 台秤 | 周期检定 |
| （21） | 地秤 | 周期检定 |
| （22） | 皮带秤 | 周期检定 |
| （23） | 吊秤 | 周期检定 |
| （24） | 电子秤 | 周期检定 |
| （25） | 台秤 | 周期检定 |
| （26） | 台秤 | 周期检定 |
| （27） | 台秤 | 周期检定 |
| （28） | 台秤 | 周期检定 |
| 11 | 定量包装机 | （29） | 台秤 | 周期检定 |
| （30） | 台秤 | 周期检定 |
| 12 | 轨道衡 | （31） | 轨道衡 | 周期检定 |
| 13 | 容量器 | （32） | 谷物容量器 | 周期检定 |
| 14 | 计量罐、计量罐车 | （33） | 立式计量罐 | 周期检定 |
| （34） | 卧式计量罐 | 周期检定 |
| （35） | 球形计量罐 | 周期检定 |
| （36） | 汽车计量罐车 | 周期检定 |
| （37） | 铁路计量罐车 | 周期检定 |
| （38） | 船舶计量舱 | 周期检定 |
| 15 | 燃油加油机 | （39） | 燃油加油机 | 周期检定 |
| 16 | 液体量提 | （40） | 液体量提 | 只作首次强制检定。使用中的液体计量提，口部应平整光滑，壳体应平坦，整体无变形，不符合上述要求的不准使用。 |
| 17 | 食用油售油机 | （41） | 食用油售油机 | 周期检定 |
| 18 | 酒精计 | （42） | 酒精计 | 周期检定 |
| 19 | 密度计 | （43） | 密度计 | 周期检定 |
| 20 | 糖量计 | （44） | 糖量计 | 周期检定 |
| 21 | 乳汁计 | （45） | 乳汁计 | 周期检定 |
| 22 | 煤气表 | （46） | 煤气表：工业用煤气表  生活用煤气表 | 周期检定  只作首次强制检定。使用期限不得超过6年（天然气为介质的不得超过十年），到期轮换。 |
| 23 | 水表 | （47） | 水表：工业用水表  生活用水表 | 周期检定  只作首次强制检定。使用期限不得超过6年（口径为15-25mm）、4年（口径>25-50mm），到期轮换。 |
| 24 | 流量表 | （48） | 液体流量计 | 周期检定 |
| （49） | 气体流量计 | 周期检定 |
| （50） | 蒸气流量计 | 周期检定 |
| 25 | 压力表 | （51） | 压力表 | 周期检定 |
| （52） | 风压表 | 周期检定 |
| （53） | 氧气表 | 周期检定 |
| 26 | 血压计 | （54） | 血压计 | 周期检定 |
| （55） | 血压表 | 周期检定 |
| 27 | 眼压计 | （56） | 眼压计 | 周期检定 |
| 28 | 汽车里程表 | （57） | 汽车里程表 | 周期检定 |
| 29 | 出租车计价表 | （58） | 出租车计价表 | 周期检定 |
| 30 | 测速仪 | （59） | 公路管理速度监测仪 | 周期检定 |
| 31  32 | 测振仪  电能表 | （60） | 振动监测仪 | 周期检定 |
| （61） | 单项电能表：工业用单项电能表  生活用单项电能表。 | 周期检定  只作首次检定，使用期限不得超过5年（单宝石轴承）、10年（双宝石轴承），到期更换。 |
| （62） | 三项电能表 | 周期检定 |
| （63） | 分时记度电能表 | 周期检定 |
| 33 | 测量互感仪 | （64） | 电流互感器 | 周期检定 |
| （65） | 电压互感器 | 周期检定 |
| 34 | 绝缘电阻、接地电阻测量仪 | （66） | 绝缘电阻测量仪 | 周期检定 |
| （67） | 接地电阻测量仪 | 周期检定 |
| 35 | 场强计 | （68） | 场强计 | 周期检定 |
| 36 | 心、脑电图仪 | （69） | 心电图仪 | 周期检定 |
| （70） | 脑电图仪 | 周期检定 |
| 37 | 照射量计（含医用辐射源） | （71） | 照射量计 | 周期检定 |
| （72） | 医用辐射源 | 周期检定 |
| 38 | 电离辐射防护仪 | （73） | 射线监测仪 | 周期检定 |
| （74） | 照射量率仪 | 周期检定 |
| （75） | 放射性表面污染仪 | 周期检定 |
| (76) | 个人量计 | 周期检定 |
| 39 | 活度计 | (77) | 活度计 | 周期检定 |
| 40 | 激光能量功率计(含医  用激光源) | (78) | 激光能量计 | 周期检定 |
| (79) | 激光功率计 | 周期检定 |
| (80) | 医用激光源 | 周期检定 |
| 41 | 超声功率计(含医用超声源) | (81) | 超声功率计 | 周期检定 |
| （82） | 医用超声源 | 周期检定 |
| 42 | 声级计 | （83） | 声级计 | 周期检定 |
| 43  44 | 听力计  有害气体分析仪 | （84） | 听力计 | 周期检定 |
| （85） | CO分析仪 | 周期检定 |
| （86） | CO2分析仪 | 周期检定 |
| （87） | SO2分析仪 | 周期检定 |
| （88） | 测氢仪 | 周期检定 |
| （89） | 硫化氢测定仪 | 周期检定 |
| 45 | 酸度计 | （90） | 酸度计 | 周期检定 |
| （91） | 血气酸碱平衡分析仪 | 周期检定 |
| 46 | 瓦斯计 | （92） | 瓦斯报警器 | 周期检定 |
| （93） | 瓦斯报测定仪 | 周期检定 |
| 47 | 测汞仪 | （94） | 汞蒸气测定仪 | 周期检定 |
| 48 | 火焰光度计 | （95） | 火焰光度计 | 周期检定 |
| 49 | 分光光度计 | （96） | 可见分光光度计 | 周期检定 |
| （97） | 紫外分光光度计 | 周期检定 |
| （98） | 红外分光光度计 | 周期检定 |
| （99） | 荧光分光光度计 | 周期检定 |
| （100） | 原子吸收分光光度计 | 周期检定 |
| 50 | 比色计 | （101） | 滤光光电比色计 | 周期检定 |
| （102） | 荧光光电比色计 | 周期检定 |
| 51 | 烟尘、粉尘测量仪 | （103） | 烟尘测量仪 | 周期检定 |
| （104） | 粉尘测量仪 | 周期检定 |
| 52 | 水质污染监测  仪 | （105） | 水质监测仪 | 周期检定 |
| （106） | 水质综合分析仪 | 周期检定 |
| （107） | 测氰仪 | 周期检定 |
| （108） | 容氧测定仪 | 周期检定 |
| 53 | 呼出气体酒精含量探测器 | （109） | 呼出气体酒精含量探测器 | 周期检定 |
| 54 | 血球计数器 | （110） | 电子血球计数器 | 周期检定 |
| 55 | 屈光度计 | （111） | 屈光度计 | 周期检定 |